**Приложение №1 к ТЗ**

**К заявке на закупку №\_\_\_\_\_от 14.05.2019 г.**

87УС (СТУ)

Шасси базовое КамАЗ 43118-3088-50 в количестве 1 ед.:

1. Односкатная ошиновка, 425/85R21;

2. Колесная формула 6х6;

3. Двигатель КамАЗ 740.705-300 (Е-5);

4. КПП 154;

5. Топливные баки 350+210 л;

6. Буксирные проушины повышенной прочности;

7. Подогрев жидкости двигателя;

8. Подогрев топливной системы (фильтров, заборников, трубок);

9. Автономный дизельный отопитель кабины планар-4д;

10. Защита двигателя;

11. Три места в кабине водителя с ремнями безопасности (включая водительское);

12. Спальное место в кабине;

13. Цвет кабины - белый (RAL9003);

14. Упор противооткатный - 2 шт.;

15. Домкрат гидравлический 10 т.;

16. КОМ МП24-4208010-10;

17. ДЗК вертикально за кабиной;

18. Боковые и заднее защитные устройства в соответствии с правилами ЕЭК ООН №73, 58.

19. Колесная база 4100+1320 мм;

20. Задний свес 1870 мм;

21. Размер установки ресиверов;

22. Все доработки базового шасси выполнены в соответствии с "Руководством по монтажу надстроек на шасси КАМАЗ ЭК-5".

23. Гарантийный период эксплуатации-24 месяца или 100000 км пробега;

24. Шасси в чистом виде, остаток топлива в баках не менее 25литров;

25. Соответствие шасси согласованному сторонами габаритному чертежу.