**Приложение №1 к ТЗ**

**К заявке на закупку №\_\_\_\_\_от 14.08.2019 г.**

**65УНБ.00.00.000-58 (ССК):**

Шасси базовое КамАЗ 43118-3088-50:

1. Колесная формула 6х6;

2. Дополнительный топливозаборник с электроподогревом и сливом на правом топливном баке;

3. Каталог сборочных единиц на шасси транспортного средства (в бумажном виде);

4. Отбойник боковой (межосевой) - устанавливается с левой и справой стороны транспортного средства и соответствует правилам ЕЭК ООН №73;

5. Отбойник задний - устанавливается в задней части транспортного средства (отбойник регулируемый) и соответствует правилам ЕЭК ООН №58;

6. Кабина - цельнометаллическая трехместная со спальником, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой   вентиляции и отопления, регулируемым сиденьем водителя, автономным отопителем Планар. Подвеска кабины без пневморессор;

7. Автономный отопитель кабины - запитать от основного бака автомобиля;

8. Двигатель 740.705-300 (Евро-5);

9. Обеспечить автоматическую аэрозольную систему пожаротушения "Допинг" в моторном отсеке;

10. Передняя подвеска - стандартная в заводской комплектации;

11. Задняя подвеска - балансирная с реактивными штангами;

12. КПП механическая пятиступенчатая, с делителем;

13. РК механическая двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом;

14. Сцепление - однодисковое, гидравлический привод с пневмоусилителем;

15. Карданная передача - стандартная, в заводской комплектации;

16. Рулевое управление - с гидроусилителем двухстороннего действия;

17. Рабочая тормозная система - барабанного типа с пневмогидравлическим приводом;

18. Стояночная тормозная система - тормозной механизм барабанного типа;

19. Шины - односкатная ошиновка, 425/85 R21, пневматические, с регулированием давления;

20. Топливные баки 350+210л;

21. Максимальная скорость, км/час - 70;

22. ДЗК вертикально за кабиной;

23. Фаркоп (тягово-сцепное устройство);

24. Знак аварийной остановки;

25. Шланг для накачки шин 15 м.;

26. Комплект инструмента водителя - стандартный в заводской комплектации, домкрат;

27. Противооткатные упоры - 2 шт.;

28.Чехол утепления радиатора и двигателя;

29. Аккумуляторные батареи на 190 Ач - 2 шт.;

30. Система "Эра-Глонасс";

31. Видеорегистратор двухсторонний с microSD картой памяти объемом не менее 32 Gb;

32. Звуковое оповещение при движении задним ходом;

33. Руководство по эксплуатации шасси транспортного средства на русском языке (в бумажном виде);

34. Сервисная книжка;

35. Паспорта сопутствующего оборудования установленного на шасси;

36. Тахограф с актом монтажа;

37. Корпоративная окраска АО «ССК»;

38. КОМ МП24-4208010-05;

39. Колесная база 4100+1320 мм;

40. Задний свес 1870 мм;

41. Согласование габаритного чертежа шасси;

42. Демонтаж инструментального ящика;

43. Все доработки базового шасси выполнены в соответствии с «Руководством по монтажу надстроек на автомобили (шасси) КАМАЗ ЭК-5».

44. Гарантийный период эксплуатации-24 месяца или 100000 км пробега;

45. Шасси в чистом виде, остаток топлива в баках не менее 25литров