**Приложение №1 к ТЗ**

**К заявке на закупку №\_\_\_\_\_от 22.08.2019 г.**

**65УНБ.00.00.000-55 (Пакер Сервис):**

Шасси базовое КамАЗ 43118-3088-50 (ЭК-5): 3 ед.

1. Колесная формула 6х6;

2. Тип ошиновки - односкатная;

3. Шины 425/85R21 (1260х425-533Р);

4. Двигатель 740.705-300 с автономным предпусковым подогревателем Webasto Thermo 90, оборудован системой аварийной остановки ДВС;

5. Дополнительное утепление моторного отсека, в т.ч. и фронтальной части;

6. Подогрев топливной системы (ФГО, ФТО, топливозаборника, топливопровода);

7. КПП 154 (10-ступ.);

8. РК 65111;

9. Топливные баки 350+210 л;

10. Тормозная система - пневматическая с АБС;

11. Кабина утепленная, со спальным местом. Цвет кабины - оранжевый;

12. Автономный отопитель кабины Планар-4дм;

13. Солнцезащитный козырек;

14. Видеорегистратор две камеры, обзор дороги 140 градусов, обзор кабины, карта памяти 64 Гб;

15. Тахограф «Штрих Тахо в пластиковом корпусе;

16. Два отдельных разъем-прикуривателя для подключения системы «ПЛАТОН» и доп. оборудования;

17. Наружные зеркала заднего вида с электроподогревом, дополнительно установить два сферических зеркала;

18. Утепленный аккумуляторный отсек;

19. Всесезонные смазочные материалы и эксплуатационные жидкости (моторное масло, трансмиссионное масло, гидравлические и специальные жидкости) для условий эксплуатации при температуре от +40 до -40 град С;

20. Установить устройство аварийной остановки ДВС - заслонки экстренного перекрытия доступа воздуха в двигатель (воздухозаборник);

21. Буксировочный фаркоп (ТСУ);

22. Пневморазъемы для подключения прицепа по ГОСТ 4364-81, ОСТ 37.001.441-86;

23. Электровыводы по ГОСТ 9200-76

24. Сиденья водителя «Граммер» на пневмоподвеске, с эл. подогревом;

25. ДЗК вертикально за кабиной. Усиленный кронштейн ДЗК;

26. Установить Рым-болты (серьги) для страховочного троса;

27. Звуковой сигнал «зуммер» при движении задним ходом. Установить в задней части;

28. Сидения в кабине оснастить ремнями безопасности;

29. Упор противооткатный - 4 шт.;

30. Знак аварийной остановки ГОСТ 24333-80 - 2 шт.;

31. Огнетушитель порошковый вместимостью не менее 5л - 2 шт.;

32. Домкрат с подкладкой под домкрат;

33. КОМ МП-24-4208010-05;

34. Автоматизированная система управления мониторинга транспорта (АСУ СМТ) «Омникомм» - установка в топливные баки и в доп. емкости (2 топливных бака шасси и 1 топливный бак навесного оборудования) + терминал;

35. Боковые и заднее защитные устройства в соответствии с правилами ЕЭК ООН №58, 73.

36. Колесная база 4100+1320 мм;

37. Задний свес 1870 мм;

38. Гарантийный период эксплуатации-24 месяца или 100000 км пробега;

39. Шасси в чистом виде, остаток топлива в баках не менее 25литров

40. Все доработки базового шасси выполнены в соответствии с «Руководством по монтажу надстроек на автомобили (шасси) КАМАЗ ЭК-5»

41. При доработке шасси не допускается смещение или перемещение элементов (ресиверов, топливных баков и пр.).