**Приложение №1 к ТЗ**

**К заявке на закупку №\_\_\_\_\_от 14.12.2018 г.**

**Комплектация шасси: 72УНБ.00.00.000**

Базовое шасси КамАЗ 63501-3025-52 в количестве 1 ед.

         Колесная формула 8х8;

         Кабина со спальным местом, оборудована кондиционером и дополнительным отопителем Планар-4ДМ-24;

         Сиденья должны быть оборудованы сертифицированными ремнями безопасности в соответствии с правилами ГОСТ Р 41.16-2005 (ЕЭК ООО№16), Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств (Постановление правительства РФ №720 от 10 сентября 2009 г. в ред. от 22.12.2012г.). Установка ремней безопасности должна быть указана в одобрении типа транспортного средства;

         Двигатель 740.725-360;

         Автономный жидкостный предпусковой подогреватель;

         КПП 16S1820;

         Тормозная система с АБС;

         Шины 425/85R21 (КАМА1260);

         Топливные баки 210+350л;

         Запасное колесо устанавливается за кабиной в специальном держателе. Механизм опускания и подъема колеса с гидравлическим приводом;

         Предпусковой подогреватель ДВС с функцией независимого отопителя кабины типа 14ТС-10 (аналоги рассматриваются);

         Тягово-сцепное устройство (крюк буксировочный с защелкой), электрические и пневматические выводы для буксировки прицепа;

         Звуковой (зумер) и световой (аварийные огни) сигнал при движении задним ходом;

         Наличие установленного тахографа типа "ШТРИХ-М" с блоком СКЗИ;

         ТС должно быть оборудовано устройством ограничения скорости (УОС), в соответствии с техническими требованиями Правил ЕЭК ООН № 89 с поправками. Установка УОС должна быть указана в одобрении типа транспортного средства;

         ТС должно быть оборудовано устройством вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), в соответствии с техническими требованиями Правил ЕЭК ООН № 89 с поправками. Установка УВЭОС должна быть указана в паспорте транспортного средства;

         Упор противооткатный – 2 шт.;

         Домкрат;

         Утеплитель кабины;

         Огнетушитель;

         Набор комбинированных ключей размером от 10-32 мм;

         Набор головок 10-32 мм (не менее 17 предметов) в кейсе;

         Манометр шинный;

         Шланг для подкачки колес;

         Ключ ступичный;

         Колесная база 1950+3690+1320;

         Задний свес 1335

         КОМ МП24-4208010-05 с принудительной смазкой на РД 65111;

         КОМ МП49-4209010 на КПП (либо аналог) с установленным гидронасосом DARK-52;

         Согласование габаритного чертежа шасси;

         Боковые и заднее защитные устройства;

         Все доработки базового шасси должны быть выполнены в соответствии с «руководством по монтажу надстроек на шасси КАМАЗ ЭК-5 «ПАО КАМАЗ».