**Приложение №1 к ТЗ**

**К заявке на закупку №\_\_\_\_\_от 24.10.2018 г.**

Блок манифольда для СНГ

Базовое шасси КАМАЗ-43118-3027-50 в количестве 4 ед.

  Экологический класс 5;

  Двигатель 740.705-300;

  КПП 154;

  ДЗК вертикально за кабиной;

  Колесная формула 6х6;

  Колесная база 3690+1320 мм, задний свес 1250 мм;

  Кабина со спальным местом, с автономным стояночным отопителем «Планар»;

  ПЖД;

  Исполнение для условий эксплуатации до - 50°С;

  ящик АКБ в теплоизоляционном исполнении;

  Подогреватель дизельного топлива (топливозаборник, ФГОТ);

  Шины всесезонные M+S, с автоматической подкачкой воздуха из кабины. Не допускается применение автошин производства КНР. Год выпуска шины не ранее 2018 г. Гарантийный срок эксплуатации автошин не менее 80 т. км пробега.

  Окраска шасси согласно СТО 170.4-2011 двухцветная (RAL 9010 – белый, RAL 5002 – синий);

  Ремни безопасности на всех сиденьях;

  Домкрат 16 т с подкладкой под домкрат – 1 шт.;

  Запасное колесо с характеристиками аналогичными установленных колес на шасси;

  Кнопка вызова экстренных оперативных служб;

  Задняя и боковые защитные устройства в соответствии с требованиями правил ЕЭК ООН № 58, 73

  Комплект инструмента, запасных частей и принадлежностей для ремонта и обслуживания шасси

  Комплект слесарного инструмента для технического обслуживания и текущего ремонта шасси;

  Описание и руководство по эксплуатации, сервисному обслуживанию и ремонту. Каталог деталей шасси;

  Гарантийный период эксплуатации – 24 месяца без ограничения пробега

  ПТС - Паспорт транспортного средства;

  ТБ 350+210 л

  Упор противооткатный 2 шт

  Соответствие шасси согласованному габаритному чертеж

**ИЛИ**

Базовое шасси КАМАЗ-43118-3049-50 в количестве 4 ед.

  Экологический класс 5;

  Двигатель 740.705-300;

  КПП ZF.

  ДЗК вертикально за кабиной;

  Колесная формула 6х6;

  Колесная база 3690+1320 мм, задний свес 1250 мм;

  Кабина со спальным местом, с автономным стояночным отопителем «Планар»;

  ПЖД;

  Исполнение для условий эксплуатации до - 50°С;

  ящик АКБ в теплоизоляционном исполнении;

  Подогреватель дизельного топлива (топливозаборник, ФГОТ);

  Шины всесезонные M+S, с автоматической подкачкой воздуха из кабины. Не допускается применение автошин производства КНР. Год выпуска шины не ранее 2018 г. Гарантийный срок эксплуатации автошин не менее 80 т. км пробега.

  Окраска шасси согласно СТО 170.4-2011 двухцветная (RAL 9010 – белый, RAL 5002 – синий);

  Ремни безопасности на всех сиденьях;

  Домкрат 16 т с подкладкой под домкрат – 1 шт.;

  Запасное колесо с характеристиками аналогичными установленных колес на шасси;

  Кнопка вызова экстренных оперативных служб;

  Задняя и боковые защитные устройства в соответствии с требованиями правил ЕЭК ООН № 58, 73

  Комплект инструмента, запасных частей и принадлежностей для ремонта и обслуживания шасси

  Комплект слесарного инструмента для технического обслуживания и текущего ремонта шасси;

  Описание и руководство по эксплуатации, сервисному обслуживанию и ремонту. Каталог деталей шасси;

  Гарантийный период эксплуатации – 24 месяца без ограничения пробега

  ПТС - Паспорт транспортного средства;

  ТБ 350+210 л

  Упор противооткатный 2 шт

  Соответствие шасси согласованному габаритному чертежу.

**ИЛИ**

Базовое шасси УРАЛ 4320-1911-60Е5 в количестве 4 ед.

  Экологический класс 5;

  Двигатель ЯМЗ-65674;

  ДЗК вертикально за кабиной;

  Колесная формула 6х6;

  Колесная база 4555+1400 мм, задний свес 1290 мм;

  Кабина со спальным местом, с автономным стояночным отопителем «Планар»;

  ПЖД

  Исполнение для условий эксплуатации до - 50°С.

  ящик АКБ в теплоизоляционном исполнении

  Подогреватель дизельного топлива (топливозаборник, ФГОТ);

  Ящик под инструмент с креплением за кабиной

  Шины всесезонные M+S, с автоматической подкачкой воздуха из кабины. Не допускается применение автошин производства КНР. Год выпуска шины не ранее 2018 г. Гарантийный срок эксплуатации автошин не менее 80 т. км пробега.

  Окраска шасси согласно СТО 170.4-2011 двухцветная (RAL 9010 – белый, RAL 5002 – синий);

  Ремни безопасности на всех сиденьях;

  Домкрат 16 т с подкладкой под домкрат – 1 шт.;

  Запасное колесо с характеристиками аналогичными установленных колес на шасси;

  Кнопка вызова экстренных оперативных служб;

  Задняя и боковые защитные устройства в соответствии с требованиями правил ЕЭК ООН № 58, 73

  Комплект инструмента, запасных частей и принадлежностей для ремонта и обслуживания шасси

  Комплект слесарного инструмента для технического обслуживания и текущего ремонта шасси;

  Описание и руководство по эксплуатации, сервисному обслуживанию и ремонту. Каталог деталей шасси;

  Гарантийный период эксплуатации – 24 месяца без ограничения пробега

  ПТС - Паспорт транспортного средства;

  ТБ 300+210 л

  Упор противооткатный 2 шт

  Соответствие шасси согласованному габаритному чертежу.