**Приложение №1 к ТЗ**

**К заявке на закупку №\_\_\_\_\_от 14.08.2019 г.**

**87УС.00.00.000-50 (ССК)**

Шасси базовое КамАЗ 43118-3088-50:

1. Колесная формула 6х6;

2. Максимальная скорость - 70 км/час;

3. Боковые и задние защитные устройства в соответствии с правилами ЕЭК ООН №58, 73;

4. Заднее буксирующее устройство (фаркоп);

5. КОМ МП24-4208010-10;

6. Односкатная ошиновка 425/85R21;

7. Топливные баки 350+210л;

8. Звуковое оповещение при движении задним ходом;

9. ДЗК вертикально за кабиной;

10. Противотуманные фары;

11. Двигатель 740.705-300;

12. Предпусковой подогреватель ДВС - запитать от основного бака автомобиля;

13. Обеспечить автоматическую аэрозольную систему пожаротушения "Допинг" в моторном отсеке;

14. Кабина - цельнометаллическая трехместная со спальником, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отопления. Подвеска кабина без пневморессор;

15. Сиденье водителя на пневмоподвеске регулируемое, с подголовником, с ремнем безопасности; сиденье пассажира регулируемое с ремнем безопасности;

16. Электророзетра автомобильная (гнездо как у прикуривателя) - 2 шт., для подключения дополнительного оборудования с напряжением 24V и 12V.

17. Выключатель массы механический;

18. Автономный отопитель кабины "Планар" запитать от основного бака автомобиля;

19. В кабине должен быть установлен тахограф цифровой имеющий в своем составе блок криптозащиты СКЗИ -АТОЛ Drive 5, с последующей активацией СКЗИ;

20. Видеорегистратор двухсторонний с microSD картой памяти объемом не менее 32 Gb (устанавливается в кабине);

21. Система "Эра-Глонасс";

22. ОП-4 в салоне водителя;

23. Знак аварийной остановки;

24. Шланг для накачки шин 15 м;

25. Комплект инструмента водителя - стандартный в заводской комплектации, домкрат;

26. Противооткатный упор - 2 шт.;

27. Чехол утепления радиатора и двигателя;

28. Аккумуляторные батареи на 190 Ач - 2 шт.;

29. Внешний солнцезащитный козырек;

30. Руководство по эксплуатации шасси транспортного средства на русском языке (в бумажном виде);

31. Сервисная книжка;

32. Паспорта сопутствующего оборудования установленного на шасси;

33. Тахограф с актом монтажа;

34. Каталог сборочных единиц на шасси транспортного средства (в бумажном виде);

35. Корпоративная окраска шасси АО "ССК";

36. Колесная база 4100+1320 мм;

37. Задний свес 1870 мм;

38. Согласование габаритного чертежа шасси;

39. Демонтаж инструментального ящика;

40. Каталог сборочных единиц на шасси транспортного средства (в бумажном виде);

41. Все доработки базового шасси выполнены в соответствии с «Руководством по монтажу надстроек на автомобили (шасси) КАМАЗ ЭК-5».

42. Гарантийный период эксплуатации-24 месяца или 100000 км пробега;

43. Шасси в чистом виде, остаток топлива в баках не менее 25литров