**Приложение №1 к ТЗ**

**К заявке на закупку №\_\_\_\_\_от 31.07.2018 г.**

**Лист 1**

65УНБ

Базовое шасси КамАЗ 43118-3088-50 – 3 ед. с поставкой до 25.08.2018:

         ЭК Евро-5;

         Колесная формула 6х6;

         Рестайлинговая кабина с улучшенной теплоизоляцией со спальным местом;

         Электророзетка автомобильная – 2 шт. для подключения дополнительного оборудования с напряжением 24V и 12V. (Видеорегистратор и оборудование «Платон»);

         Сиденье водителя на пневмоподвеске регулируемое, с подголовником, с ремнем безопасности;

         Сиденье пассажира регулируемое с ремнем безопасности;

         Автономный отопитель кабины запитать от основного бака автомобиля;

         Двигатель 740.705-300;

         Передняя подвеска на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами;

         Задняя подвеска балансирная с реактивными штангами;

         КПП 154;

         РК 65111;

         Сцепление сухое однодисковое;

         Карданная передача открытая с шарнирами на игольчатых подшипниках;

         Рулевое управление с гидроусилителем;

         Рабочая тормозная система: пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку;

         Тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, с АБС;

         Стояночная тормозная система: колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами;

         Шины 425/85 R21, пневматические, с регулированием давления;

         Топливные баки 210+350 л;

         ДЗК вертикально за кабиной;

         ТСУ «крюк-петля»;

         Знак аварийной остановки;

         Шланг для накачки шин 15м;

         Комплект инструмента водителя;

         Домкрат;

         Противооткатные упоры – 2 шт.;

         Чехол утепления радиатора и двигателя;

         Аккумуляторные батареи на 190 Ач – 2 шт.;

         ТС должно быть оснащено системой контроля уровня топлива, абонентским терминалом SpaceTeam StabLiner 108 (глонасс/gps) укомплектованным главным модулем, Глонасс/GPS-антенна, GSM-антенна, топливным датчиком LLS и оттарированным баком (устанавливается в каждый бак), указатель объема топлива LLD (указатель топлива устанавливается в кабине);

         Видеорегистратор двухсторонний c microSD картой памяти объемом не менее 32 Gb;

         Система «Эра-Глонасс»;

         Звуковой сигнал заднего хода;

         Корпоративная окраска (согласование с заказчиком);

         Колесная база 4100+1320 мм;

         Задний свес 1870 мм;

         КОМ МП24-4208010-05;

         Боковые и заднее защитные устройства;

         Паспорта, акты монтажа оборудования GPS и акты тарировки топливных баков.

**Приложение №2 к ТЗ**

**К заявке на закупку №\_\_\_\_\_от 31.07.2018 г.**

**Лист 1**

88УС

Базовое шасси КамАЗ 43118-3098-50 – 5 ед. с поставкой до 25.08.2018

         ЭК Евро-5;

         Колесная формула 6х6;

         Боковые и заднее защитные устройства;

         Двигатель 740.705-300;

         КОМ МП24-4208010-10;

         Шины - односкатные ошипованные  (шины 425/85R21);

         Предпусковой подогреватель  ДВС - запитать от основного бака автомобиля;

         Топливные баки 350+210 л;

         Рестайлинговая кабина  с улучшенной теплоизоляцией со спальным местом;

         Электророзетка автомобильная - 2 шт., для подключения дополнительного оборудования с напряжением 24V и 12V. (Видеорегистратор и оборудование "Платон");

         Сиденье водителя на пневмоподвеске регулируемое, с подголовником, с ремнем безопасности; сиденье пассажира регулируемое с ремнем безопасности;

         Автономный отопитель кабины – запитать от основного бака автомобиля;

         Звуковое оповещение при движении задним ходом;

         ДЗК вертикально за кабиной;

         Противотуманные фары – 1 к-т;

         Огнетушитель ОП-2 в салоне водителя в кол-ве 1шт.;

         Автоматическая аэрозольная система пожаротушения в моторном отсеке;

         Знак аварийной остановки;

         Аптечка;

         Шланг для накачки шин 15 м;

         Комплект инструмента водителя;

         Домкрат;

         Противооткатных упор – 2 шт.;

         Чехол утепления радиатора и двигателя;

         Аккумуляторные батареи на 190 Ач – 2 шт.;

         Внешний солнцезащитный козырек;

         Видеорегистратор Akenori 1080Pro снимает Full HD установка в кабине автомобиля, с microSD картой памяти объемом не менее 32 Gb;

         В кабине должен быть установлен тахограф цифровой  имеющие в своем составе блок криптозащиты СКЗИ -АТОЛ Drive 5 (с предоставлением актов ввода в эксплуатацию и актом калибровки);

         Выключатель массы механический;

         Система "Эра-Глонасс";

         ТС  должно быть оснащено системой GPS/Глонасс и контроля уровня топлива, абонентским терминалом SpaceTeam StabLiner 108 (глонасс/gps)  укомплектованным главным модулем, Глонасс/GPS- антенна, GSM-антенна, топливным датчиком LLS и оттарированным баком (устанавливается в каждый топливный бак ), указатель объема топлива LLD (указатель топлива устанавливается в кабине);

 Заднее буксирующее устройство (фаркоп)

         Корпоративная раскраска АО «ССК»;

         АКТ монтажа оборудования системы Глонасс, с приложением тарировки топливного бака;

         КПП 154;

         РК 65111;

         Колесная база 4400+1320 мм;

         Задний свес 1600 мм.

**Приложение №3 к ТЗ**

**К заявке на закупку №\_\_\_\_\_от 31.07.2018 г.**

**Лист 1**

87УС

Базовое шасси КамАЗ 43118-3088-50-1 ед. с поставкой до 10.09.2018

         ЭК Евро-5;

         Колесная формула 6Х6;

         Боковые и задние защитные устройства;

         Заднее буксирующее устройство (фаркоп);

         КОМ МП24-4208010-10;

         Шины односкатные ошипованные  (шины 425/85R21);

         Двигатель 740.705-300;

         Предпусковой подогреватель  ДВС запитать от основного бака автомобиля;

         Топливные баки 350+210 л;

         Рестайлинговая кабина  с улучшенной теплоизоляцией со спальным местом;

         Электророзетка автомобильная - 2 шт., для подключения дополнительного оборудования с напряжением 24V и 12V. (Видеорегистратор и оборудование "Платон");

         Сиденье водителя на пневмоподвеске регулируемое, с подголовником, с ремнем безопасности; сиденье пассажира регулируемое с ремнем безопасности;

         Автономный отопитель кабины запитать от основного бака автомобиля;

         Звуковое оповещение при движении задним ходом;

         ДЗК вертикально за кабиной;

         Противотуманные фары;

         Огнетушитель ОП-5 в салоне водителя;

         Обеспечить автоматическую аэрозольную систему пожаротушения в моторном отсеке;

         Знак аварийной остановки;

         Аптечка;

         Шланг для накачки шин 15 м;

         Комплект инструмента водителя;

         Домкрат;

         Противооткатные упоры – 2 шт.;

         Чехол утепления радиатора и двигателя;

         Аккумуляторные батареи на 190 Ач – 2 шт.;

         Внешний солнцезащитный козырек;

         Видеорегистратор Akenori 1080Pro снимает Full HD установка в кабине автомобиля, с microSD картой памяти объемом не менее 32 Gb;

         В кабине должен быть установлен тахограф цифровой  имеющий в своем составе блок криптозащиты СКЗИ -АТОЛ Drive 5 (с предоставлением актов ввода в эксплуатацию и актом калибровки);

         Выключатель массы механический;

         ТС  должно быть оснащено системой GPS/Глонасс и контроля уровня топлива, абонентским терминалом SpaceTeam StabLiner 108 (глонасс/gps)  укомплектованным главным модулем, Глонасс/GPS- антенна, GSM-антенна, топливным датчиком LLS и оттарированным баком (устанавливается в каждый топливный бак ), указатель объема топлива LLD (указатель топлива устанавливается в кабине);

         АКТ монтажа оборудования системы Глонасс, с приложением тарировки топливного бака;

         Корпоративная раскраска АО "ССК";

         КПП 154;

         РК 65111;

         Колесная база 4100+1320 мм;

         Задний свес 1870 мм.

**Приложение №4 к ТЗ**

**К заявке на закупку №\_\_\_\_\_от 31.07.2018 г.**

**Лист 1**

БМ-70

Базовое шасси КамАЗ 43118-3098-50 – 1 ед. с поставкой до 10.09.2018:

         ЭК Евро-5;

         Колесная формула 6х6;

         Боковые и задние защитные устройства;

         Заднее буксирующее устройство (фаркоп);

         Односкатные шины 425/85R21;

         Предпусковой подогреватель  ДВС - запитать от основного бака автомобиля;

         Топливные баки 350+210 л;

         Рестайлинговая кабина  с улучшенной теплоизоляцией со спальным местом;

         Электророзетка автомобильная - 2 шт., для подключения дополнительного оборудования с напряжением 24V и 12V. (Видеорегистратор и оборудование "Платон");

         Сиденье водителя на пневмоподвеске регулируемое, с подголовником, с ремнем безопасности; сиденье пассажира регулируемое с ремнем безопасности;

         Автономный отопитель кабины – запитать от основного бака автомобиля;

         Звуковое оповещение при движении задним ходом;

         ДЗК вертикально за кабиной;

         Противотуманные фары – 1 к-т;

         Огнетушитель ОП-2 в салоне водителя в кол-ве 1шт.;

         Автоматическая аэрозольная система пожаротушения в моторном отсеке;

         Знак аварийной остановки;

         Аптечка;

         Шланг для накачки шин 15 м;

         Комплект инструмента водителя;

         Домкрат;

         Противооткатных упор – 2 шт.;

         Чехол утепления радиатора и двигателя;

         Аккумуляторные батареи на 190 Ач – 2 шт.;

         Внешний солнцезащитный козырек;

         Видеорегистратор Akenori 1080Pro снимает Full HD установка в кабине автомобиля, с microSD картой памяти объемом не менее 32 Gb;

         В кабине должен быть установлен тахограф цифровой  имеющие в своем составе блок криптозащиты СКЗИ -АТОЛ Drive 5 (с предоставлением актов ввода в эксплуатацию и актом калибровки);

         Выключатель массы механический;

         Система "Эра-Глонасс";

         ТС  должно быть оснащено системой GPS/Глонасс и контроля уровня топлива, абонентским терминалом SpaceTeam StabLiner 108 (глонасс/gps)  укомплектованным главным модулем, Глонасс/GPS- антенна, GSM-антенна, топливным датчиком LLS и оттарированным баком (устанавливается в каждый топливный бак ), указатель объема топлива LLD (указатель топлива устанавливается в кабине);

         Корпоративная раскраска АО «ССК»;

         АКТ монтажа оборудования системы Глонасс, с приложением тарировки топливного бака;

         КПП 154;

         РК 65111;

         Колесная база 4400+1320 мм;

         Задний свес 1870 мм.