**Приложение №1 к ТЗ**

**К заявке на закупку №\_\_\_\_\_от 12.09.2019 г.**

Базовое шасси КамАЗ 43118-3088-50 в количестве 1 ед.

         Двигатель КАМАЗ 740.705-300

         КПП 154;

         Кабина со спальным местом;

         ДЗК вертикально за кабиной;

         Топливные баки 350+210 л;

         Колесная база 4100+1320 мм;

         Задний свес 1870 мм;

         КОМ МП24-4208010-10;

         Боковые и заднее защитные устройства в соответствии с правилами ЕЭК ООН №58, 73;

Соответствие шасси согласованному габаритному чертежу;

 Демонтаж инструментального ящика;

 Все доработки базового шасси должны быть выполнены в соответствии с "Руководством по монтажу надстроек на шасси КАМАЗ ЭК-5" и согласованы с ПАО "КАМАЗ;

 Шасси в чистом виде, остаток топлива в баках не менее 25 литров, остаток жидкости “Adbluue” не менее 17 литров.