# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**К заявке на закупку № 182/08-1**

**от «12» августа 2019г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Заполняется ответственным исполнителем** | **Примечания** |
|  | Наименование поставляемых товаров | Прибор для определения группы прочности муфт НКТ |  |
|  | Количество поставляемых товаров | Один комплект |  |
|  | Максимальная цена договора (лота) | Не установлена |  |
|  | Место поставки товаров (оказания услуг) | 629811, РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, промзона |  |
|  | Сроки (периоды) поставки товаров (оказания услуг), шеф-монтажа, пуско-наладки | До 30.09.2019г. |  |
|  | Способ доставки товара | Автомобильным транспортом или транспортной экспедиционной компанией (ТЭК), экспресс доставка. |  |
|  | Порядок доставки | В соответствие с типовыми условиями договора, до склада Грузополучателя:   1. ООО «РИМЕРА-Сервис» подразделение НЦТБ |  |
|  | Общие требования к МТР | 1. определение неразрушающим методом принадлежности  материала муфт НКТ к соответствующей группе прочности в соответствии с ГОСТ Р 52203-2004,  ГОСТ 633-80, диаметром от 60 до 114мм.  Область применения – автоматизированный контроль групп прочности муфт НКТ в цеховых условиях трубных баз в технологических линиях ремонта труб (НКТ).  - зона контроля: всё тело муфты;  - определяемые группы прочности материала изготовления: Д, К,Е,Л, Н40, J55, L80, N80, C90 и др. по согласованию с заказчиком.  Используемые интерфейсы:  • RS 232  • RS 485 |  |
|  | Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров | Должна соответствовать требованиям технических характеристик |  |
|  | Требования по комплектности товаров | Прибор для определения группы прочности муфт НКТ должен включать в себя: -ЖК-панель с блоком питания, объединений и смонтированный в корпусе;  -СОП групп прочности муфт Д, К, Е, Л, Н40, J55, L80, N80, C90 и др. по согласованию с заказчиком. |  |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров | Оборудование должно сопровождаться эксплуатационной документацией, оформленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 «ЕСКД. Эксплуатационные документы»;  В комплект документации на оборудование должно входить:  - паспорт;  - руководство по эксплуатации;  - паспорта на СОП муфт всех групп прочности;  - свидетельства или сертификаты на СОП муфт, подтверждающие их принадлежность к определенной группе прочности |  |
|  | Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара | Запасные части на применяемое технологическое оборудование, необходимые для нормальной эксплуатации в течение гарантийного срока |  |
|  | Требования к безопасности товаров | Согласно условиям договора |  |
|  | Порядок сдачи и приемки товаров | Согласно условиям договора |  |
|  | Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам по поставленным товарам на месте у заказчика | шефмонтаж и пуско-наладку оборудования, при необходимости |  |
|  | Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленными товарами | Проведение обучения технического и эксплуатирующего персонала работе и проведения технического обслуживания  Инструктаж персонала безопасным методам эксплуатации и обслуживания технологического оборудования. |  |
|  | Требования по объему гарантий качества товаров | Согласно условиям договора |  |
|  | Требования по сроку гарантий качества | Согласно условиям договора |  |
|  | Авторские права | Нет |  |
|  | Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров | Согласно условиям договора |  |
|  | Иные требования к товарам по усмотрению Инициатора | Не требуется |  |
| 22. | Предлагаемые критерии при оценке поставщика | 1. Цена договора. 2. Разовая поставка в установленные сроки и в полном комплекте. 3. Опыт и репутация участника. 4. Наличие товара. 5. Транспортные расходы включены в стоимость товара. |  |

Настоящим подтверждаю правильность, точность и достоверность указанных мной в настоящей заявке сведений, соответствие их требованиям локальных, правовых актов Общества, действующим нормативно-правовым актам.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инициатор | Мельник С.С. | / |
| Руководитель подразделения |  | / |

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор/Главный технолог

Финансовый директор

Руководитель службы, в интересах

которой осуществляется закупка

Примечание:

1) Все поля обязательны к заполнению. В случае, если Инициатор не предъявляет кон-кретного требования, то в соответствующем поле проставляется запись «Не предъявляется», «Не требуется» или др. в зависимости от контекста.

2) К техническому заданию могут быть приложены чертежи, фото, иные документы для формирования полной картины закупки.

3) Требования инициатора закупки могут быть изменены в зависимости от закупаемой номенклатуры. В этом случае допускается внесение изменений в шаблон ТЗ.

4) При необходимости затребования у поставщиков дополнительной информации по специальной форме, расчетов, технико-экономических обоснований и пр. Инициатор прилагает форму для заполнения, которая становится неотъемлемой частью доку-ментации о закупке.