# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Заполняется ответственным исполнителем** | **Примечания** |
|  | Наименование поставляемых товаров | Тельфер для мостовых кранов **13Т 10626 г/п 5 тонн** | Поставка |
|  | Количество поставляемых товаров | 3 шт. |  |
|  | Максимальная цена договора (лота) | 826 000 рублей с НДС 18% | Данная сумма утверждена инвестиционным комитетом (протокол №250 от 21.07.2016г) |
|  | Место поставки товаров (оказания услуг) | г. Губкинский, филиал «РИМЕРА-Сервис-Губкинский» |  |
|  | Сроки (периоды) поставки товаров (оказания услуг) | не более 1 месяца |  |
|  | Способ доставки товара | ~~А~~втотранспортом или по ж/д |  |
|  | Порядок доставки | Склад заказчика |  |
|  | Общие требования к МТР | Наличие сертификата соответствия |  |
|  | Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров | Тельфер должен обеспечивать возможности подъема и перемещения грузов до 5 тонн |  |
|  | Требования по комплектности товаров | Паспорт, сертификаты качества, сертификаты соответствия |  |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров | Наличие технических документов на тельфер |  |
|  | Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара | Не предъявляется |  |
|  | Требования к безопасности товаров | Тельфер должен обеспечить безопасную эксплуатацию на протяжении всего срока службы |  |
|  | Порядок сдачи и приемки товаров | ТТН, счет-фактура, Торг- 12 |  |
|  | Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам по поставленным товарам на месте у заказчика | Не требуется |  |
|  | Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленными товарами | Не требуется |  |
|  | Требования по объему гарантий качества товаров | 100 % |  |
|  | Требования по сроку гарантий качества | Срок гарантии 12 месяцев (не менее) с даты приемки после пуско-наладочных работ, но не позднее 18 месяцев с даты поставки; |  |
|  | Авторские права | Не требуются |  |
|  | Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров | В соответствии с условиями типового договора |  |
|  | Иные требования к товарам по усмотрению Инициатора | Соответствие техническому заданию, минимальная цена, минимальный срок поставки. |  |
| 22. | Предлагаемые критерии при оценке поставщика | - Цена договора,  - Опыт и репутация участника,  - Наличие мощностей,  - Рассрочка,  - Гарантийный срок (не менее 12 месяцев), |  |

Настоящим подтверждаю правильность, точность и достоверность указанных мной в настоящей заявке сведений, соответствие их требованиям локальных, правовых актов Общества, действующим нормативно-правовым актам.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инициатор | Яруллин Р.Р | / |
| Руководитель подразделения | Яруллин Р.Р | / |

СОГЛАСОВАНО:

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Игнатьев А.А

Ведущий экономист ПЭО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Асеева Е.М

Руководитель службы, в интересах

которой осуществляется закупка

Главный механик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гусейнов А.А

Приложение 1

**«Согласованно» «Утверждаю»**

**Главный инженер Директор**

**«РИМЕРА-Сервис-Губкинский» «РИМЕРА-Сервис-Губкинский»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Теменков А.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Игнатьев А.А.**

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г.**


**Техническое задание**

на поставку поставку тельферов для мостовых кранов

марки **13Т 10626** производства Болгарии **г/п 5 тонн**

**1.Общие требования:**

## Таль электрическая представляет собой грузоподъемное устройство подвесного типа с электроприводом. С его помощью осуществляется перемещение предметов по вертикали и горизонтали (вдоль балок) по складскому помещению с высокой скоростью.



**2. Комплектность**

Комплект поставки – паспорт, сертификат соответствия, сертификат качества

**3. Технические характеристики:**

- грузоподъемность – 5 тн;

- высота подъема -9,0 м;

- исполнение- крановое;

- климатическое исполнение и категория размещения – У2

- скорость подъема – 8,0 м/мин;

- скорость передвижения – 20,0 м/мин

- режим работы по ISO 4301- М5(средний); по FEM 9/511/DIN 15020- 2m;

- мощность двигателя не менее -5 кВт

- пульт управления – кнопочный

- возможность эксплуатации при температуре -20 до +40С

**4. Условия поставки:**

1. Ключ динамометрический поставляется в защитном футляре.
2. Гарантийный срок работы оборудования не менее 12 месяцев.
3. В случае исправления или замены некачественных узлов и комплектующих гарантийный срок продлевается на время, в течение которого установка не использовалась.
4. На узлы и комплектующие, поставленные взамен дефектных, устанавливается новый гарантийный срок, исчисляемый с момента получения комплектующих заказчиком.
5. Исполнитель несет ответственность за качество поставляемых узлов и комплектующих, вне зависимости оттого, каким производителем они изготовлены.

**и.о.Главного технолога**

**«Римера-Сервис-Губкинский» Яруллин Р.Р**