# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**К заявке на закупку №\_\_\_\_\_**

**от 28.08.2018 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Заполняется ответственным исполнителем** | **Примечания** |
|  | Наименование поставляемых товаров | Шасси КамАЗ 43118-3088-50 (цвет кабины белый) – 4шт.  Шасси КамАЗ 43118-3088-50 – 3шт.  Шасси КамАЗ 43118-3098-50 (цвет кабины белый) – 1шт. |  |
|  | Количество поставляемых товаров | 8шт. |  |
|  | Максимальная цена договора (лота) |  |  |
|  | Место поставки товаров (оказания услуг) | Г. Ижевск ПАО «Ижнефтемаш» ул. Орджоникидзе, д.2 |  |
|  | Сроки (периоды) поставки товаров (оказания услуг) | Ноябрь-декабрь 2018г. |  |
|  | Способ доставки товара | самоходом |  |
|  | Порядок доставки | Склад заказчика |  |
|  | Общие требования к МТР | В соответствии с Приложением, являющемся неотъемлемой частью Технического задания, в соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 от 09.12.2011 № 877 «О безопасности колесных ТС» |  |
|  | Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров | В соответствие с Приложением, являющемся неотъемлемой частью Технического задания, в соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 от 09.12.2011 № 877 «О безопасности колесных ТС» |  |
|  | Требования по комплектности товаров | В соответствие с Договором |  |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров | Согласно договору |  |
|  | Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара | Согласно документации |  |
|  | Требования к безопасности товаров | Согласно ТУ ТУ 37.104.363-2011, ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 от 09.12.2011 № 877 «О безопасности колесных ТС» |  |
|  | Порядок сдачи и приемки товаров | При поставке товара на склад Покупатель проверяет количество тарных мест. Подписание Покупателем накладной свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и не означает приемку товара по количеству, качеству и комплектности.  Приемка товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется на складе Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления товара на склад Покупателя. |  |
|  | Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам по поставленным товарам на месте у заказчика | Не требуется |  |
|  | Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленными товарами | Не требуется |  |
|  | Требования по объему гарантий качества товаров | Согласно сервисной книжке |  |
|  | Требования по сроку гарантий качества | 24 мес. или 100 т. км пробега |  |
|  | Авторские права | Соблюдение авторских и смежных прав |  |
|  | Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров | Договор |  |
|  | Иные требования к товарам по усмотрению Инициатора | - Все доработки базового шасси должны быть выполнены в соответствии с "Руководством по монтажу надстроек на шасси КАМАЗ " и согласованы с ПАО "КАМАЗ  - Шасси новое, не бывшее в эксплуатации  - Шасси в чистом виде, остаток топлива в баках не менее 50 литров + 20л мочевины |  |
| 22. | Предлагаемые критерии при оценке поставщика | Цена, срок поставки, условия оплаты (30% - предоплата, 70% - отсрочка платежа до 60 дней) |  |

Настоящим подтверждаю правильность, точность и достоверность указанных мной в настоящей заявке сведений, соответствие их требованиям локальных, правовых актов Общества, действующим нормативно-правовым актам.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инициатор |  | / |
| Руководитель подразделения |  | / |

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор/Главный технолог

Финансовый контролер

Руководитель службы, в интересах

которой осуществляется закупка