# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**К заявке на закупку №189/08**

**от «05» сентября 2016г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Заполняется ответственным исполнителем** | **Примечания** |
|  | Наименование поставляемых товаров | Установка неразрушающего контроля насосно-компрессорных и бурильных труб с транспортной системой |  |
|  | Количество поставляемых товаров | один |  |
|  | Максимальная цена договора (лота) | Не установлена |  |
|  | Место поставки товаров (оказания услуг) | 629811, РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, промзона |  |
|  | Сроки (периоды) поставки товаров (оказания услуг), шеф-монтажа, пуско-наладки | Согласно условиям договора но не позднее 20.12.2016г. |  |
|  | Способ доставки товара | Автомобильным транспортом или транспортной экспедиционной компанией (ТЭК), экспресс доставка. |  |
|  | Порядок доставки | В соответствие с типовыми условиями договора, до склада Грузополучателя:   1. ООО «РИМЕРА-Сервис» подразделение НЦТБ |  |
|  | Общие требования к МТР | 1. Наличие модулей:  - обнаружения продольных и поперечных дефектов тела труб согласно требований ГОСТ 633-80, ГОСТ Р 52203-2004, API;  - определения остаточной толщины стенки трубы;  - отметки дефектных участков;  - определения группы прочности материала изготовления труб;  - передача данных о трубе в АСУ ТП для составления отчетов и хранения архива;  - нанесения графической информации на трубу(брак, на годную: класс, группа прочности)  2. обеспечение контроля труб со следующими характеристиками:  - диаметр наружный, мм: 60, 73,89;  - длина, м: от 5,5 до 12;  - производительность установки, шт/час: не менее 60;  - режим работы: автоматический  - зона контроля: всё тело трубы;  - определяемые группы прочности материала изготовления: Д,К,Е,Л, Н40, J55, L80, N80, C90 и др.по согласованию с заказчиком. |  |
|  | Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров | Должно соответствовать требованиям технических характеристик |  |
|  | Требования по комплектности товаров | Установка неразрушающего контроля насосно-компрессорных и бурильных труб в составе:  - установка неразрушающего контроля – 1 компл.;   * + - дефектоотметчик – 1 компл.;   + - транспортная система – 1 компл.; * - стандартный образец предприятия СОП – 1 компл.(дефекты и группы прочности) |  |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров | Оборудование должно сопровождаться эксплуатационной документацией, оформленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 «ЕСКД. Эксплуатационные документы»;  В комплект документации на оборудование должно входить:  - паспорт;  - руководство по эксплуатации;  - декларация соответствия; |  |
|  | Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара | Запасные части на применяемое технологическое оборудование, необходимые для нормальной эксплуатации в течение гарантийного срока |  |
|  | Требования к безопасности товаров | Согласно условиям договора |  |
|  | Порядок сдачи и приемки товаров | Согласно условиям договора |  |
|  | Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам по поставленным товарам на месте у заказчика | шеф-монтаж и пуско-наладку оборудования Установки;  интеграцию (аппаратную и программную) в технологическую автоматизированную линию по диагностике и ремонту НКТ и БТ; |  |
|  | Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленными товарами | Проведение обучения технического и эксплуатирующего персонала работе и проведения технического обслуживания  Инструктаж персонала безопасным методам эксплуатации и обслуживания технологического оборудования;  Техническое сопровождение на период вывода объекта на плановые производственные показатели (2 недели); |  |
|  | Требования по объему гарантий качества товаров | Согласно условиям договора |  |
|  | Требования по сроку гарантий качества | Согласно условиям договора |  |
|  | Авторские права | Нет |  |
|  | Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров | Согласно условиям договора |  |
|  | Иные требования к товарам по усмотрению Инициатора | Не требуется |  |
| 22. | Предлагаемые критерии при оценке поставщика | 1. Цена договора. 2. Разовая поставка в установленные сроки и в полном комплекте. 3. Опыт и репутация участника. 4. Наличие товара. 5. Транспортные расходы включены в стоимость товара. |  |

Настоящим подтверждаю правильность, точность и достоверность указанных мной в настоящей заявке сведений, соответствие их требованиям локальных, правовых актов Общества, действующим нормативно-правовым актам.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инициатор | Галлямова Ф.Ф. | / |
| Руководитель подразделения | Мамлеев И.И. | / |

СОГЛАСОВАНО:

Финансовый директор Гуринович Г.В.

Руководитель службы, в интересах Золотько С.Н.

которой осуществляется закупка