**ТРЕБУЕМЫЙ ОБЪЕМ ЗАКУПКИ ОБОРУДОВАНИЯ**

Таблица 1. Категории, номенклатура и количество для закупки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
|
|
|
|  | Видеорегистратор Macroscop NVR (спец, сервер)  · Аппаратная часть:  · Фронтальная установка HDD;  · Поддержка горячей замены HDD;  · Блок питания с резервированием (2шт);  · Салазки для монтажа в 19U стойку; | 1 | шт. |
|  | Жесткий диск для видеонаблюдения 4TB, работа в режиме 24x7 | 3 | шт. |
|  | Жесткий диск для видеонаблюдения 10 Tb | 4 | шт. |
|  | Лицензия Macroscop NVR Power, пакет на 4 IP-камеры | 2 | шт. |
|  | Модуль распознавания автомобильных номеров на 4 IP камеры. | 1 | шт. |
|  | Уличная IP камера Hikvision DS-2CD2T43G0-I8 (8мм) для распознования номеров | 4 | шт. |
|  | Уличная IP камера Hikvision DS-2CD2T83G0-I5 (2,8мм) дальность ИК подсветки 50 м. | 6 | шт. |
|  | Уличная IP камера Hikvision DS-2CD2T83G0-I8 (8мм) дальность ИК подсветки 80 м. | 2 | шт. |
|  | IP-Видеокамера Hikvision DS-2CD2955FWD-I | 2 | шт. |
|  | D-Link DGS-1210-10P коммутатор | 2 | шт. |
|  | Монитор 50" (Диагональ не менее 50", разрешение экрана не менее 1920Х1080 пикс, HDMI) | 2 | шт. |
|  | Монитор 24" (Диагональ не менее 24", разрешение экрана не менее 1920Х1080 пикс, HDMI) | 2 | шт. |
|  | Персональный компьютер  Процессор (CPU) Не хуже Intel CORE i5 7500 или аналог,  Оперативная память (ОЗУ) 8Гб и более  Накопитель данных емкость не менее 240 Гб Тип SSD + 1ТБ HDD  Внешняя видеокарта Объем видеопамяти не менее 2 Гб, наличие выходов HDMI, DVI-D для подключения 2-х или более мониторов | 2 | шт. |
|  | Пульт контроля и управления С2000-М | 1 | шт. |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П | 5 | шт. |
|  | Источник вторичного электропитания резервированный СКАТ 1200БТР | 1 | шт. |
|  | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный | 2 | шт. |
|  | Комплект программного обеспечения "ОРИОН Про" исп.127 | 1 | шт. |
|  | Кронштейн для ТВ  Способ регулировки - наклон и поворот, Максимальная нагрузка не менее 25 кг, стандарт размеров крепления (VESA) 200 x 200, регулировка расстояния до стены. | 2 | шт. |
|  |  |  | шт. |
|  |  |  | шт. |
|  |  |  | шт. |

1. Продукция должна соответствовать следующим требованием:

* Номенклатура поставляемых товаров и их характеристики должны совпадать с параметрами, указанными в Таблице 1 или превосходить эти параметры. Аналоги с превосходящими характеристиками предварительно согласуются с заказчиком.
* совместимость всех компонентов при работе с Windows 10
* участники запроса цен должны указать функциональные характеристики (потребительские свойства) и сроки поставки каждого поставляемого товара в котировочной заявке.
* Количество поставляемой номенклатуры равно или больше единицы.

1. Условия поставки:

Поставка товара осуществляется в течение 2019 года по заявке Заказчика, по адресам предприятий Группы Компаний:

Таблица 2. Адреса поставки

|  |  |
| --- | --- |
| **Филиал** | **Адрес** |
| ПАО «Ижевский завод нефтяного машиностроения («Ижнефтемаш») | 426063, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2 |

- Заказчик вправе не выбрать все заявленное количество товаров или увеличить потребность;

- При поставке товара должны быть приложены: накладная, счет-фактура;

1. Условия оплаты:

- Оплата каждой партии товара производится по счёту Поставщика в соответствии с условиями договора;

- В общую сумму договора должны входить: стоимость товара, расходы по транспортировке товара до склада Заказчика (адреса указаны в Таблице 2), упаковка, уплата таможенных сборов и пошлин и других обязательных платежей.