**Приложение №1 к ТЗ**

**К заявке на закупку №\_\_\_\_\_от 21.05.2019 г.**

95УНБ (Аргос-Чурс)

Шасси базовое КамАЗ 43118-3088-50 (ЭК-5) в количестве 2 ед.

Доработка шасси в соответствии требованиям

заказчика и требованиям ДОПОГ (тип ТС АТ)

1. Двигатель КАМАЗ-740.705-300;

2. КПП 154;

3. Колесная база 4100+1320 мм;

4. Задний свес 1870 мм;

5. ТБ 350+210 л;

6. Кабина со спальным местом.

7. Перенос ДЗК, установка вертикально за кабиной;

8. КОМ МП24-4208010-06 с управлением из кабины;

9. Задняя и боковые защитные устройства в

соответствии с правилами ЕЭК ООН № 58, 73;

10. Все доработки базового шасси выполнить

в соответствии с "Руководством по монтажу

надстроек на шасси КАМАЗ ЭК-5 ПАО "КАМАЗ".

11. Тахограф с блоком СКЗИ, для установки на ТС

для перевозки опасных грузов (соответствие ДОПОГ).

12. Терминал системы ГЛОНАСС/GPS.

13. Устройство ограничения скорости (УОС),

максимальная скорость 90км/ч (соответствие ДОПОГ).

14. Гарантийный период эксплуатации-24 месяца или 100000 км пробега;

15. Шасси в чистом виде, остаток топлива в баках не менее 25литров;

16. Соответствие шасси согласованному сторонами габаритному чертежу.