**Приложение №1 к ТЗ**

**К заявке на закупку №\_\_\_\_\_от 17.05.2019 г.**

90УНБ (РУССИНТЕГРАЛ)

Базовое шасси КамАЗ 43118-3088-50 в количестве 4 ед.

·        Цвет кабины белый

·         Двигатель 740.705-300;

·         КПП 154;

·         ТБ 350+210 л;

·         ДЗК вертикально за кабиной;

·         Колесная база 4100+1320 мм;

·         Задний свес 1870 мм;

·       КОМ МП24-4208010-05 с управлением из кабины

·  Боковые и заднее защитные устройства в соответствии с правилами ЕЭК ООН № 58, 73

·  Все доработки базового шасси выполнены в соответствии с «Руководством по монтажу надстроек на шасси КАМАЗ»

·  Гарантийный период эксплуатации-24 месяца или 100000 км пробега;

·  Шасси в чистом виде, остаток топлива в баках не менее 25литров;

·  Соответствие шасси согласованному сторонами габаритному чертежу.

**Цены подавать отдельно на базовое шасси, отдельно на опции.**