# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**К заявке на закупку №25/14**

**от «\_05\_» \_декабря\_ 2019\_ г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Заполняется ответственным исполнителем** | **Примечания** |
|  | Наименование оказываемых услуг | *Оказание услуг по поставке и замене ОПУ (опорно-поворотного устройства) на кранах типа МКРС-300П, МКПЛ-300* |  |
|  | Количество поставляемых товаров | *3* |  |
|  | Максимальная цена договора (лота) | *Не установлена* |  |
|  | Место поставки товаров (оказания услуг) | *629800, ЯНАО, г. Ноябрьск, промузел ж/д станция Ноябрьская территория. ООО «РИМЕРА-Сервис»* |  |
|  | Сроки (периоды) поставки товаров (оказания услуг) | *Согласно графика по договору но не позднее августа месяца текущего года* |  |
|  | Способ доставки товара | *Автомобильным транспортом или транспортной экспедиционной компанией (ТЭК)* |  |
|  | Порядок доставки | *Автомобильным транспортом или транспортной экспедиционной компанией (ТЭК)* |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг | *Оказание услуг по поставке с последующей заменой ОПУ (опорно-поворотного устройства) на кранах типа МКРС-300П,* *МКПЛ-300 с 100% заменой болтов крепления.* |  |
|  | Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров | *Качество и безопасность работ должно соответствовать государственным нормативным документам на данный вид работ, действующим стандартам, утвержденным на данный вид работ, и наличием сертификатов соответствия, обязательных для данного вида работ, оформленных в соответствии с российскими стандартами. .Товар должен быть только новым, не восстановленным и не бывшим в эксплуатации*  *Диапазон температур в котором гарантируется надежная работа ОПУ от* ***+50 до -40оС*** |  |
|  | Требования по комплектности товаров | *1. Опора поворотная шариковая с зубьями внутреннего зацепления для крана МКПЛ-300*  *-диаметр делительной окружности -* ***2080мм.***  *- модуль -* ***16мм****.*  *- количество зубьев -* ***130шт****.*  *- количество болтов наружного кольца -* ***48шт.***  *-количество болтов внутреннего кольца -* ***48шт.***  *- Опора поворотная однорядная шариковая с зубьями внешнего зацепления для крана МКРС-300П*  *-диаметр делительной окружности -* ***2520мм.***  *- количество болтов с гайками наружного кольца М36х4 -* ***45шт.***  *-количество болтов с гайками внутреннего кольца М36х4 -* ***45шт.***  - масса **1975 кг.** |  |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров | *в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533, техническими условиями и рекомендациями завода изготовителя.* |  |
|  | Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара | *нет* |  |
|  | Требования к безопасности товаров | *в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533, техническими условиями и рекомендациями завода изготовителя* *и условиями договора* |  |
|  | Порядок сдачи и приемки услуг | *в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533, техническими условиями и рекомендациями завода изготовителя и условиями договора* |  |
|  | Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам по поставленным товарам на месте у заказчика | *в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533, техническими условиями и рекомендациями завода изготовителя и условиями договора* |  |
|  | Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленными товарами | *Нет* |  |
|  | Требования по объему гарантий качества товаров | *Гарантия работы опоры 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию* |  |
|  | Требования по сроку гарантий качества | *Гарантия работы опоры 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию* |  |
|  | Авторские права | *Нет* |  |
|  | Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров | *В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено Исполнителю иметь документы на осуществление деятельности по ремонту оборудования, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.* |  |
|  | Иные требования к товарам по усмотрению Инициатора | *в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533, техническими условиями и рекомендациями завода изготовителя и условиями договора* |  |
| 22. | Предлагаемые критерии при оценке поставщика | 1. *Минимальная сумма по договору,* 2. *Условия оплаты по факту оказания услуг в течение 90 дней,* 3. *Поставка в установленные сроки и в полном объеме.* 4. *Опыт и репутация участника.* 5. *Наличие мощностей и персонала.* 6. *Транспортные расходы включены в стоимость услуг*. 7. *Приобретение комплектующих для выполнения работ за счет средств поставщика.* |  |

Настоящим подтверждаю правильность, точность и достоверность указанных мной в настоящей заявке сведений, соответствие их требованиям локальных, правовых актов Общества, действующим нормативно-правовым актам.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инициатор | Мельник С.С.. | / |

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер Когут А.В.

И.о. начальника ПЭО Иваненко О.А.