# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**К заявке на закупку №\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Заполняется ответственным исполнителем** | **Примечания** |
|  | Наименование поставляемых товаров | Закупка подшипников на второе полугодие 2019 г. |  |
|  | Количество поставляемых товаров | В соответствие с Приложением №1, которое является неотъемлемой частью ТЗ |  |
|  | Максимальная цена договора (лота) | 34 000 000 руб |  |
|  | Место поставки товаров (оказания услуг) | Г. Ижевск ПАО «Ижнефтемаш» 426063  Ул. Орджоникидзе,2 |  |
|  | Сроки (периоды) поставки товаров (оказания услуг) | Второе полугодие 2019г. |  |
|  | Способ доставки товара | За счет Поставщика |  |
|  | Порядок доставки | Склад Покупателя |  |
|  | Общие требования к МТР | Подшипниковая продукция производства заводов РФ должна соответствовать ГОСТ 520-2011, аналоги импортного производства соответствующим стандартам.  **Поставщик обязан зафиксировать цены до 31 декабря 2019 г.** |  |
|  | Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров | Подшипниковая продукция производства заводов РФ должна соответствовать ГОСТ 520-2011, аналоги импортного производства соответствующим стандартам.  Утвердить обязательные требования в типовой спецификации:  1) Подшипниковая продукция производства заводов РФ должна соответствовать ГОСТ 520-2011, аналоги импортного производства соответствующим стандартам;  а) Вся продукция сопровождается паспортами (сертификатами качества). Сертификаты соответствия представляются на тендер.  б) Вся продукция должна поставляться с не истекшим сроком консервации, без рисок, забоин, раковин и следов ржавчины  в) Класс точности не ниже (0), по нормальной группе радиального зазора;  г) Маркировка на подшипниках согласно ГОСТ 520-2011, на аналогах импортного производства согласно соответствующих стандартов;  2) Подшипники с полимерными сепараторами (Е)- не поставлять  3) В паспортах (сертификатах качества) на подшипники: ( 50-92152М ГОСТ 520-2011, радиальный зазор 0,055-0,110 мм (международное обозн. NUP1052)., подшипник 50-92152М ГОСТ 520-2011, радиальный зазор 0,055-0,110 мм (ООО "ТД "ЕПК" (международное обозн. NUP1052))., подшипник 1092964ЛМ ГОСТ 520-2011) должны быть указаны следующие параметры:  - Фактический наружный диаметр в мм.  - Фактический внутренний диаметр в мм.  - Фактический радиальный зазор в мм. |  |
|  | Требования по комплектности товаров | Согласно договору и ГОСТ 520-2011 |  |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров | Согласно договору, сертификаты (паспорта) качества |  |
|  | Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара | Не требуется |  |
|  | Требования к безопасности товаров | Согласно договору |  |
|  | Порядок сдачи и приемки товаров | Согласно договору |  |
|  | Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам по поставленным товарам на месте у заказчика | Не требуется |  |
|  | Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленными товарами | Не требуется |  |
|  | Требования по объему гарантий качества товаров | Согласно договору |  |
|  | Требования по сроку гарантий качества | Согласно договору |  |
|  | Авторские права | Не требуются |  |
|  | Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров | Согласно договору |  |
|  | Иные требования к товарам по усмотрению Инициатора | Прошу принять во внимание тот факт, что привязка к конкретному Поставщику по итогам проведенного тендера приводит зачастую к срывам плана производства, поэтому при проведении тендеров прошу предусмотреть дублирующих (альтернативных) Поставщиков выставленных на тендер позиций.  Работа в настоящее время ведется на основании оперативных планов производства, которые формируются ежемесячно, поэтому срок поставки после согласования заявок не может превышать 7 дней.  **Поставщик обязан зафиксировать цены до 31 декабря 2019 г.** |  |
| 22. | Предлагаемые критерии при оценке поставщика | Цена, срок поставки **(после согласования заявок не может превышать 7 дней**), условия оплаты (**отсрочка платежа не менее 60дней).** **Поставщик/изготовитель обязуется допустить представителей ПАО Ижнефтемаш, или заказчиков ПАО Ижнефтемаш для проведения аудита СМК, контроля, верификации и валидации процессов, включая производства продукции. 2. СМК поставщика должна быть сертифицирована (к примеру по ИСО или ГОСТ Р ИСО), поставщик готов предоставить Сертификат СМК. 3. При необходимости ПАО Ижнефтемаш может определить свои требования к продукции, услугам, методам, процессам, оборудованию, выпуску продукции, компетентности персонала, взаимодействию между ПАО Ижнефтемаш и поставщиком.** |  |

Настоящим подтверждаю правильность, точность и достоверность указанных мной в настоящей заявке сведений, соответствие их требованиям локальных, правовых актов Общества, действующим нормативно-правовым актам.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инициатор |  | / |
| Руководитель подразделения |  | / |

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор/Главный технолог

Финансовый директор

Руководитель службы, в интересах

которой осуществляется закупка

*Примечание:*

1. *Все поля обязательны к заполнению. В случае, если Инициатор не предъявляет конкретного требования, то в соответствующем поле проставляется запись «Не предъявляется», «Не требуется» или др. в зависимости от контекста.*
2. *К техническому заданию могут быть приложены чертежи, фото, иные документы для формирования полной картины закупки.*
3. *Требования инициатора закупки могут быть изменены в зависимости от закупаемой номенклатуры. В этом случае допускается внесение изменений в шаблон ТЗ.*
4. *При необходимости затребования у поставщиков дополнительной информации по специальной форме, расчетов, технико-экономических обоснований и пр. Инициатор прилагает форму для заполнения, которая становится неотъемлемой частью документации о закупке.*