**Приложение №1 к ТЗ**

**К заявке на закупку №\_\_\_\_\_от 10.06.2019 г.**

78УНБ.00.00.000-50 (БН)

Шасси базовое – КАМАЗ-43118-3088-50 в количестве 5 ед.:

  Экологический класс 5;

  Двигатель 740.705-300;

  КПП-154;

  КОМ МП24-4208010-05 с управлением из кабины;

  Кабина со спальным местом, цвет кабины белый;

  Колесная база 4100+1320 мм;

  Задний свес 1870 мм;

  ТБ 210+350 л.

  ДЗК вертикально за кабиной;

  Боковая и задняя защита в соответствии с правилами ЕЭК ООН № 58, 73.

  Жидкостный подогреватель двигателя Webasto, дополнительный автономный отопитель кабины.

  Дополнительное окно в задней стенке кабины

  Сиденья водителя и пассажира оборудованы ремнями безопасности.

  Система подогрева дизельного топлива в зимний период

  Все доработки базового шасси выполнены в соответствии с «Руководством по монтажу надстроек на шасси КАМАЗ ЭК-5 ПАО «КАМАЗ»»

  Соответствие шасси согласованному сторонами габаритному чертежу.

Гарантийный период эксплуатации-24 месяца или 100000 км пробега;

 Шасси в чистом виде, остаток топлива в баках не менее 25литров

**Прошу подавать предложения отдельно на базовое шасси, отдельно на опции**