**Приложение №1 к ТЗ**

**К заявке на закупку №\_\_\_\_\_от 10.06.2019 г.**

Блок манифольда БМ-70У (БН)

Шасси базовое УРАЛ 4320-1911-60Е5 в количестве 1 ед.:

1. ЭК Евро-5;

2. Двигатель ЯМЗ-65674, 230 л.с.;

3. Колесная формула 6х6;

4. Топливный бак 300л с левой стороны по ходу движения;

5. Ошиновка односкатная;

6. Размер ошиновки: 425/85 R21;

7. Кабина водителя капотная, трехместная, со спальным местом;

8. Отопитель и кондиционер в кабине водителя;

9. Жидкостный подогреватель двигателя Webasto, дополнительный отопитель кабины;

10. Сиденья водителя и пассажира оборудованы ремнями безопасности;

11. Электрооборудование шасси 24 В, две аккумуляторные батареи по 190 Ач;

12. Топливная система ДВС (включая технологическое оборудование) оборудована системой подогрева дизельного топлива в зимний период и обеспечивать снижение его вязкости (повышение текучести), предотвращать парафинизацию в ответственных узлах топливной магистрали;

13. Комплект ЗИП шасси;

14. Набор слесарного инструмента;

15. Цвет кабины - белый;

16. ПТС (полная масса не менее 14000 кг);

17. Боковые и заднее защитные устройства в соответствии с правилами ЕЭК ООН №58, 73;

18. ДЗК вертикально за кабиной.

19. Гарантийный период эксплуатации-24 месяца или 100000 км пробега;

20. Шасси в чистом виде, остаток топлива в баках не менее 25литров.

21. Соответствие шасси согласованному сторонами габаритному чертежу

**Прошу отдельно подавать цену на базовое шасси, отдельно на доработки**